0        1:Type(-)      機体タイプ[0=飛行機]
10       2:Tmax(N)      最大推力
0.1      3:Drmax(rad)   ラダー等価最大舵角
0.1      4:Demax(rad)   エレベーター等価最大舵角
0.002    5:Damax(rad)   エルロン等価最大舵角
0.8      6:CLmax(-)     最大揚力係数
-0.5     7:CLmin(-)     最小揚力係数
6.2      8:CLa(/rad)    揚力傾斜
13       9:CLaSt(/rad)  失速時揚力傾斜
0.01     10:Cf(-)       翼面抗力係数
0.01     11:CDb(-)      胴体抗力係数
0.1      12:mug(-)      路面摩擦係数
0.5      13:dCDSt(-)    失速時抗力係数増加
0.02     14:CM(-)       モーメント係数
0.01     15:alpha0(rad) 主翼取付角
2        16:b(m)        主翼翼幅
0.3      17:c(m)        主翼翼弦長
0.08     18:hce(m)      等価重心位置
1.5      19:m(Kg)       機体質量
0.16     20:Izz(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
0.1      21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.06     22:Ixx(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
0.09     23:She(m^2)    水平尾翼等価面積
0.01     24:Sfe(m^2)    垂直尾翼等価面積
1        25:Lt(m)       テールモーメントアーム
0.006    26:VForm(-)    上反角効果