1      iModelStyle (0 = Flugzeug / 1 = Hubschrauber)

5.5    Masse (cMasse) [kg]
0.08   Trägheitsmoment um die Hochachse (fIHochachse)
0.05   Trägheitsmoment um die Querachse  (fIQuerachse
0.05   Trägheitsmoment um die Längsachse  (fILaengsachse)
2.2    Rotationswiderstand

0      Exponential Nick (expnick) [%]
0      Exponential Roll (exproll) [%]
0      Exponential Gier (expgier) [%]
0      Exponential Pitch (exppitch) [%]

0.65   Länge eines Hauptrotorblattes (lRot) [m]
0.04   Fläche des gesamten Hauptrotors (aRot) [m^2]
1800   Umdrehungen pro Minute des Hauptrotors (upmRot) [1/min]
0.06   Kollektive Blattverstellung des Hauptrotors (akol) [Rad]
0.005  Zyklische Blattverstellung Nicken des Hauptrotors (azykln) [Rad]
0.005  Zyklische Blattverstellung Rollen des Hauptrotors (azykln) [Rad]
0.17   Höhe des Rotors über dem Schwerpunkt (hRot) [m]
0.2    Rückdrehneigung durch Horizontalanströmung (fhorzd)

0.18   Länge eines Heckrotorblattes (lRoth) [m]
0.020  Fläche des gesamten Heckrotors (aRoth) [m^2]
4800   Umdrehungen pro Minute des Heckrotors (upmRoth) [1/min]
0.04   Kollektive Blattverstellung des Heckrotors (akolh) [Rad]
0.014   Grundanstellwinkel des Heckrotors (alpha0h) [Rad]
0.9    Distanz der Heckrotorachse vom Schwerpunkt (lh) [m]
0.25   Gierneigung durch seitliche Anströmung (fhorzdh)

0.01   Empfindlichkeit des Kreisels (hstab) [rad/(rad/s)]
100    Prozent Ausblendung des Kreisels bei Vollauschlag des Heckrotors (hstabdel) [%]

6.2    Auftriebsanstieg (dca)
1      Maximaler Auftriebsbeiwert (camax)
-1     Minimaler Auftriebsbeiwert (camin)
0.02   Widerstandsbeiwert bei Nullauftrieb (cw0)
0.5    Widerstandsanstieg (dcw)
0.3    Widerstandsbeiwert des Rumpfes (cwR)

9      Randpunkte für Kollisionserkennung:

0.3    PosX   Hauptlandegestell
0.19   PosY
-0.28  PosZ
1.0    mueh
1500   h [N/m]
12     muev
800    fmax

0.3    PosX
-0.19  PosY
-0.28  PosZ
1.0    mueh
1500   h [N/m]
12     muev
800    fmax

-0.1   PosX
-0.19  PosY
-0.28  PosZ
1.0    mueh
3000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

-0.1   PosX
0.19   PosY
-0.28  PosZ
1.0    mueh
3000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

-0.83  PosX   Hecksporn
0      PosY
-0.14  PosZ
1.0    mueh
1000   h [N/m]
10     muev
10     fmax

0.69   PosX   Hauptrotor
0.69   PosY
0.16   PosZ
1.0    mueh
1000   h [N/m]
10     muev
10     fmax

-0.69  PosX
0.69   PosY
0.16   PosZ
1.0    mueh
1000   h [N/m]
10     muev
10     fmax

-0.69  PosX
-0.69  PosY
0.16   PosZ
1.0    mueh
1000   h [N/m]
10     muev
10     fmax

0.69   PosX
-0.69  PosY
0.16   PosZ
1.0    mueh
1000   h [N/m]
10     muev
10     fmax