0 1:Type(-) 機体タイプ[0=飛行機]  (2002.11.08 arranged by ao)
4 2:Tmax(N) 最大推力(5)
1.4 3:Drmax(rad) ラダー等価最大舵角
0.7 4:Demax(rad) エレベーター等価最大舵角
0.4 5:Damax(rad) エルロン等価最大舵角
1.0 6:CLmax(-) 最大揚力係数
-1.0 7:CLmin(-) 最小揚力係数
1 8:CLa(/rad) 揚力傾斜
20 9:CLaSt(/rad) 失速時揚力傾斜
0.02 10:Cf(-) 翼面抗力係数
0.01 11:CDb(-) 胴体抗力係数
0.1 12:mug(-) 路面摩擦係数
0.1 13:dCDSt(-) 失速時抗力係数増加
0.03 14:CM(-) モーメント係数
0.00 15:alpha0(rad) 主翼取付角
1.5 16:b(m) 主翼翼幅
0.6 17:c(m) 主翼翼弦長
0.45 18:hce(m) 等価重心位置
0.2 19:m(Kg) 機体質量(0.20)
1.2 20:Izz(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
1.2 21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.1 22:Ixx(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
1.5 23:She(m^2) 水平尾翼等価面積
1.5 24:Sfe(m^2) 垂直尾翼等価面積
1.5 25:Lt(m) テールモーメントアーム
0.000 26:VForm(-) 上反角効果