0      Modelltyp
0      Motorkraft: Schub in Newton
0.16   Seitenruderausschlag in rad
0.10   Max. Hoehenruderausschlag in rad
0.001  Querruderausschlag (Flügelverwindung) in rad
1.4    camax des Hauptflügels
-0.3   camin des Hauptflügels
6.2    Auftriebsanstieg
2.0    dcaue
0.007  cw0 des Hauptflügels
0.001  Widerstandsbeiwert des Rumpfes
0.5    mueBoden
1.4    mcwue
-0.06  Momentbeiwert des Hauptflügels
0.075  Anstellwinkel des Hauptflügels gegenüber dem Rumpf in rad
2.15   Spannweite des Hauptflügels in m
0.24   Flaechentiefe des Hauptflügels in m
0.08   Schwerpunktrücklage von der Vorderkante des Hauptflügels in m
1.0    Masse des Modells in kg
0.16   Trägheitsmoment um die Hochachse
0.095  Trägheitsmoment um die Querachse
0.06   Trägheitsmoment um die Längsachse
0.094  Fläche des Höheleitwerks in m^2
0.028  Fläche des Seitenleitwerks in m^2
0.838  Leitwerkshebel in m
1E-4   V-Form Faktor