1        1:Type(-)      機体タイプ[1=ヘリ] ParDesigner Ver0.8

5.5      2:m(Kg)        機体質量
0.05     3:Izz(Kg*m^2)  ヨー慣性モーメント
0.05     4:Iyy(Kg*m^2)  ピッチ慣性モーメント
0.05     5:Ixx(Kg*m^2)  ロール慣性モーメント
2.2      6:Ct(-)        機体回転抵抗

35       7:ExpE(%)      エレベータExp比
35       8:ExpA(%)      エルロンExp比
0        9:ExpR(%)      ラダーExp比
0        10:ExpP(%)     ピッチExp比

0.65     11:R(m)        メインブレード長
0.04     12:S(m^2)      メインブレード面積
1800     13:N(rmp)      メインローター回転数
0.10     14:Pmax(rad)   コレクティブピッチ
0.016    15:Emax(rad)   縦サイクリックピッチ
0.016    16:Amax(rad)   横サイクリックピッチ
0.10     17:Hm(m)       メインローター位置
0.001    18:fhorzd(-)   横風係数

0.18     19:Rt(m)       テールブレード長
0.020    20:St(m^2)     テールブレード面積
4800     21:Nt(rmp)     テールローター回転数
0.12     22:Rmax(rad)   テールブレードピッチ
0.01167  23:at0(rad)    テールブレード基準ピッチ
0.9      24:Lt(m)       テールローター位置
0.10     25:fhorzdh(-)  風見安定

0.05     26:kG(s)       ジャイロ感度
100      27:mG(%)       ジャイロミキシング率

6.2      28:CLa(/rad)   揚力傾斜
1        29:CLmax(-)    最大揚力係数
-1       30:CLmin(-)    最小揚力係数
0.02     31:Cd0(-)      形状抗力係数
0.02     32:kCdi(-)     誘導抗力増加係数
0.3      33:CDb(-)      胴体抗力係数

9        34:nb(-)       胴体ポイント数

0.3      1:PosX(m)      X位置
0.3      2:PosY(m)      Y位置
-0.475    3:PosZ(m)      Z位置
0.35      4:muh(-)       水平摩擦係数
4000     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
1200     7:fmax(N)      強度

0.3      1:PosX(m)      X位置
-0.3     2:PosY(m)      Y位置
-0.475    3:PosZ(m)      Z位置
0.35      4:muh(-)       水平摩擦係数
4000     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
1200     7:fmax(N)      強度

-0.3     1:PosX(m)      X位置
-0.3     2:PosY(m)      Y位置
-0.475    3:PosZ(m)      Z位置
0.35      4:muh(-)       水平摩擦係数
4000     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
1200     7:fmax(N)      強度

-0.3     1:PosX(m)      X位置
0.3      2:PosY(m)      Y位置
-0.475    3:PosZ(m)      Z位置
0.35      4:muh(-)       水平摩擦係数
4000     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
1200     7:fmax(N)      強度

-0.8     1:PosX(m)      X位置
0        2:PosY(m)      Y位置
-0.12    3:PosZ(m)      Z位置
2        4:muh(-)       水平摩擦係数
2500     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
50       7:fmax(N)      強度

0.5      1:PosX(m)      X位置
0.5      2:PosY(m)      Y位置
0.1      3:PosZ(m)      Z位置
2        4:muh(-)       水平摩擦係数
2500     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
5        7:fmax(N)      強度

0.5      1:PosX(m)      X位置
-0.5     2:PosY(m)      Y位置
0.1      3:PosZ(m)      Z位置
2        4:muh(-)       水平摩擦係数
2500     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
5        7:fmax(N)      強度

-0.5     1:PosX(m)      X位置
-0.5     2:PosY(m)      Y位置
0.1      3:PosZ(m)      Z位置
2        4:muh(-)       水平摩擦係数
2500     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
5        7:fmax(N)      強度

-0.5     1:PosX(m)      X位置
0.5      2:PosY(m)      Y位置
0.1      3:PosZ(m)      Z位置
2        4:muh(-)       水平摩擦係数
2500     5:h(N/m)       剛性
10       6:muv(-)       垂直摩擦係数
5        7:fmax(N)      強度
