0        1:Type(-)      機体タイプ[0=飛行機]
20       2:Tmax(N)      最大推力
0.0      3:Drmax(rad)   ラダー等価最大舵角
0.15     4:Demax(rad)   エレベーター等価最大舵角
0.03     5:Damax(rad)   エルロン等価最大舵角
1        6:CLmax(-)     最大揚力係数
-1       7:CLmin(-)     最小揚力係数
0.9      8:CLa(/rad)    揚力傾斜
50       9:CLaSt(/rad)  失速時揚力傾斜
0.002    10:Cf(-)       翼面抗力係数
0.001    11:CDb(-)      胴体抗力係数
0.3      12:mug(-)      路面摩擦係数
0.5      13:dCDSt(-)    失速時抗力係数増加
0.03     14:CM(-)       モーメント係数
-0.005   15:alpha0(rad) 主翼取付角
2        16:b(m)        主翼翼幅
0.8      17:c(m)        主翼翼弦長
0.35     18:hce(m)      等価重心位置
1.5      19:m(Kg)       機体質量
2        20:Izz(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
0.8      21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.1      22:Ixx(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
1        23:She(m^2)    水平尾翼等価面積
1        24:Sfe(m^2)    垂直尾翼等価面積
2        25:Lt(m)       テールモーメントアーム
0        26:VForm(-)    上反角効果