1      iModelStyle (0 = Flugzeug / 1 = Hubschrauber)

7.5    Masse (cMasse) [kg]
0.05   Trägheitsmoment um die Hochachse (fIHochachse)
0.05   Trägheitsmoment um die Querachse  (fIQuerachse
0.05   Trägheitsmoment um die Längsachse  (fILaengsachse)
2.2    Rotationswiderstand

35     Exponential Nick (expnick) [%]
35     Exponential Roll (exproll) [%]
0      Exponential Gier (expgier) [%]
0      Exponential Pitch (exppitch) [%]

0.65   Länge eines Hauptrotorblattes (lRot) [m]
0.04   Fläche des gesamten Hauptrotors (aRot) [m^2]
1800   Umdrehungen pro Minute des Hauptrotors (upmRot) [1/min]
0.08   Kollektive Blattverstellung des Hauptrotors (akol) [Rad]
0.008  Zyklische Blattverstellung Nicken des Hauptrotors (azykln) [Rad]
0.008  Zyklische Blattverstellung Rollen des Hauptrotors (azykln) [Rad]
0.10   Höhe des Rotos über dem Schwerpunkt (hRot) [m]
0.001  Rückdrehneigung durch Horizontalanströmung (fhorzd)

0.18   Länge eines Heckrotorblattes (lRoth) [m]
0.020  Fläche des gesamten Heckrotors (aRoth) [m^2]
4800   Umdrehungen pro Minute des Heckrotors (upmRoth) [1/min]
0.12   Kollektive Blattverstellung des Heckrotors (akolh) [Rad]
0.009  Grundanstellwinkel des Heckrotors (alpha0h) [Rad]
0.9    Distanz der Heckrotorachse vom Schwerpunkt (lh) [m]
0.25   Gierneigung durch seitliche Anströmung (fhorzdh)

0.05   Empfindlichkeit des Kreisels (hstab) [rad/(rad/s)] //-0.007 = 0%, 0.05=100%
80     Prozent Ausblendung des Kreisels bei Vollauschlag des Heckrotors (hstabdel) [%]

6.2    Auftriebsanstieg (dca)
0.8    Maximaler Auftriebsbeiwert (camax)
-0.6   Minimaler Auftriebsbeiwert (camin)
0.02   Widerstandsbeiwert bei Nullauftrieb (cw0)
0.02   Widerstandsanstieg (dcw)
0.3    Widerstandsbeiwert des Rumpfes (cwR)

9      Fahrwerkspunkte:

0.3    PosX
0.3    PosY
-0.15  PosZ
1.0    mueh
2000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

0.3    PosX
-0.3   PosY
-0.15  PosZ
1.0    mueh
2000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

-0.2   PosX
-0.2   PosY
-0.15  PosZ
1.0    mueh
2000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

-0.2   PosX
0.2    PosY
-0.15  PosZ
1.0    mueh
2000   h [N/m]
10     muev
800    fmax

-0.8   PosX
0      PosY
-0.09  PosZ
2      mueh
2500   h [N/m]
10     muev
50     fmax

0.5    PosX
0.5    PosY
0.1    PosZ
2      mueh
2500   h [N/m]
10     muev
5      fmax

0.5    PosX
-0.5   PosY
0.1    PosZ
2      mueh
2500   h [N/m]
10     muev
5      fmax

-0.5   PosX
-0.5   PosY
0.1    PosZ
2      mueh
2500   h [N/m]
10     muev
5      fmax

-0.5   PosX
0.5    PosY
0.1    PosZ
2      mueh
2500   h [N/m]
10     muev
5      fmax