0        1:Type(-)      機体タイプ[0=飛行機]
0        2:Tmax(N)      最大推力
0.16     3:Drmax(rad)   ラダー等価最大舵角
0.16     4:Demax(rad)   エレベーター等価最大舵角
0.002    5:Damax(rad)   エルロン等価最大舵角
1.4      6:CLmax(-)     最大揚力係数
-0.3     7:CLmin(-)     最小揚力係数
6.2      8:CLa(/rad)    揚力傾斜
2.0      9:CLaSt(/rad)  失速時揚力傾斜
0.006    10:Cf(-)       翼面抗力係数
0.001    11:CDb(-)      胴体抗力係数
0.5      12:mug(-)      路面摩擦係数
1.4      13:dCDSt(-)    失速時抗力係数増加
0        14:CM(-)       モーメント係数
0.04     15:alpha0(rad) 主翼取付角
4.000    16:b(m)        主翼翼幅
0.21     17:c(m)        主翼翼弦長
0.090    18:hce(m)      等価重心位置
1.9      19:m(Kg)       機体質量
0.16     20:Izz(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
0.099    21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.08     22:Ixx(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
0.094    23:She(m^2)    水平尾翼等価面積
0.028    24:Sfe(m^2)    垂直尾翼等価面積
0.838    25:Lt(m)       テールモーメントアーム
0.004    26:VForm(-)    上反角効果